Home > Plus > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > HW200 USB Schnittstelle

HW200 USB Schnittstelle

Das Payment Module Device HW200 Universal USB Interface ist primär für den Anschluß des Microcoin QL Münzprüfers über den USB-Port gedacht (Die einwandfreie Funktion anderer Bezahlgeräte kann nicht garantiert werden!).
Es besteht die Möglichkeit bis zu 4 Geräte gleichzeitig zu betreiben.
Bitte beachten Sie:
Bei neueren Geräten besteht die Möglichkeit mehrere Geräte anzuschließen nicht mehr.
Zu beziehen ist das Gerät über die Webseiten von Hemisphere West-Las Vegas, Las Vegas, USA.
1. Systemvoraussetzungen
1.1 Hardware

1. HW200 USB Interface, Netzteil und Verbindungskabel (www.hwlvegas.com)
2. Microcoin QL Münzprüfer und Verbindungskabel (www.hwlvegas.com) oder ein anderes unterstütztes Bezahlgerät
3. zeitgemäßer PC mit freiem USB-Port

1.2 Software

1. Windows 7, 8, 10
2. Internet Explorer 10 und 11
3. SiteKiosk Plus Lizenz

2. Installation der Hardware
2.1 HW200 an den USB-Port anschließen
Schließen Sie das mitgelieferte USB-Port Kabel am freien USB-Port Ihres Rechners an und verbinden Sie das andere Ende mit dem HW200 (Anschlußbeschriftung: USB).
2.2 Münzprüfer an HW200 anschließen
Als nächstes schließen Sie bitte den Microcoin Münzprüfer (oder ein anderes unterstütztes Bezahlgerät) mit dem mitgelieferten Kabel an das HW200-Gerät an (Anschlußbeschriftung: Device Input).
Warnung:
Achten Sie dabei auf die Polung des Steckers. An dem Stecker sind Führungszapfen angebracht. Stecken Sie den Stecker so in den Münzprüfer und das HW200, dass die Zapfen genau in die Aussparungen der jeweiligen Steckerverbindung passen.
2.3 Stromversorgung
Das Payment Module Device HW200 braucht eine eigene Stromversorgung. Dazu ist ein Netzteil erforderlich, welches i.d.R. mitgeliefert wird. Sie müssen dieses an dem entsprechenden Anschluß (Anschlußbeschriftung: 12VDC) des HW200 anschließen.
2.4 Einrichten mehrerer Geräte
Wollen Sie mehrere Geräte gleichzeitig betreiben (maximal 4), so brauchen Sie einen USB-Hub und entsprechend viele Exemplare des HW200 und des daran angeschlossenen Bezahlgeräts. Schließen Sie den USB-Hub an Ihren Rechner an und verbinden Sie die einzelnen Geräte mit dem Hub. Damit jedes Gerät erkannt wird, ist es nötig Veränderungen an den Jumpern für die Busadresse vorzunehmen. Diese befinden sich unter der Klappe an der Unterseite des HW200. Sie sind wie folgt belegt:
Setzen Sie die Jumper so, dass keine Einstellung doppelt vorkommt. Das jeweilige Gerät wird dann unter der entsprechenden ID (1-4) in der Payment Module Konfiguration erkannt.
3. Konfiguration der HW200 Funktionen
Hinweis:
Sollten Sie nur einen Microcoin QL Münzprüfer angeschlossen haben, besteht auch die Möglichkeit die Konfiguration direkt mit dem Microcoin QL Konfigurationsdialog zu machen.
3.1 Allgemein
Nachdem Sie SiteKiosk installiert haben und die Hardware an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie mit dem SiteKiosk Konfigurationstool eine Konfiguration erstellen. Wählen Sie unter der Seite "Bezahlgeräte" den Eintrag HW200 Universal USB Interface aus der Liste der verfügbaren Geräte und aktivieren Sie diesen, indem Sie auf den Button Anpassen klicken.
An einem grünen Punkt neben dem Eintrag für das Bezahlgerät können Sie erkennen, dass dieses Gerät aktiviert wurde.
3.2 Angeschlossene Geräte einrichten
SiteKiosk erkennt automatisch an welchem der 4 zur Verfügung stehenden IDs ein Gerät angeschlossen ist. Ist ein Gerät erkannt worden, wird neben der ID ein USB-Icon mit Kabel angezeigt. Falls nicht, wird nur ein USB-Icon angezeigt. Wird kein Gerät erkannt, kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob Sie alles korrekt angeschlossen haben. Bitte kontrollieren Sie auch das Netzteil (12Volt!)! Sollte sich hiernach immer noch kein Erfolg einstellen, kontaktieren Sie uns bitte.
Jedes angschlossene Gerät muß jetzt konfiguriert werden. Vor Aktivieren sollte ein Haken gesetzt sein. Wählen Sie unter Gerät das angeschlossene Gerät aus (i.d.R. Microcoin QL). Unter Konfiguration wählen Sie bitte das Land für die gewünschte Währung. Ist das gewünschte Land nicht aufgeführt, können Sie eine vorhandene Konfiguration umprogrammieren. Lesen Sie mehr dazu hier.
Mit dem Eintrag Bildbreite für den Bezahldialog können Sie die Bildbreite für die bei der Zahlungsaufforderung in SiteKiosk angezeigten Bilder für die akzeptierten Zahlungsmittel festlegen. Die Defaultwerte sind allerdings i.d.R. bereits optimal.
Stellen Sie bitte sicher, dass bei Gerät unsterstützt Escrow-Modus kein Haken gesetzt ist.
3.3 Kanäle
Im unteren Bereich werden die Kanäle für die Währungserkennung angezeigt. Ein grüner Punkt markiert einen aktivierten Kanal. Ein roter Punkt einen deaktivierten. Durch Doppelklicken auf einen Kanal oder Anklicken und Konfigurieren haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen zu verändern bzw. einen Kanal zu aktivieren.
Aktivieren oder deaktivieren sie einen Kanal mit der Option Kanal aktivieren. Tragen Sie unter Wert den Gutschriftbetrag für diesen Kanal ein, z.B. 25 US-Cent, wenn der Münzprüfer auf diesem Kanal die 25 Cent Stücke erkennt (soll der Münzprüfer für diesen Kanal noch auf Münzen trainiert werden, dann lesen Sie bitte diesen Abschnitt). Geben Sie nach Text einen Alternativtext ein, der angzeigt wird, wenn kein Bild für den für diesen Kanal gewählten Betrag zur Verfügung steht. Falls ein Bild vorhanden ist, können Sie die entsprechenden Angaben unter Bild machen. Die mit SiteKiosk mitgelieferten Bilder im .png-Format finden sich im Verzeichnis ..\SiteKiosk\SiteCash\html\images. Sie können aber auch selbsterstellte Bilder verwenden.
Klicken Sie zum Abschluß auf OK.
3.4 Simulator
Jetzt können Sie die Einstellungen testen. Klicken Sie dazu bitte auf Simulator. Drücken Sie jetzt bitte den Aktivieren-Button. Anschließend wechselt die Status-Anzeige auf Aktiviert. Ändern Sie bitte unter Escrow Geld nichts. Jetzt können Sie das angeschlossene Gerät testen. Werfen Sie Münzen ein, je nach eingestelltem Wert für den jeweiligen Münzkanal wird unter Geld der Betrag heraufgezählt.
Der Münzprüfer ist jetzt betriebsbereit.
3.5 Andere Münzen akzeptieren
Soll der Microcoin QL andere oder weitere Münzen als die eingestellten akzeptieren, so muss das Gerät trainiert werden. Ist der Mircocoin QL Münzprüfer über das HW200 angeschlossen, gehen Sie bitte wie folgt vor.
Klicken Sie in dem Konfigurationsdialog für das HW200 Universal USB Interface auf Simulator und im folgenden Dialog auf Enable. Jetzt leuchtet das LED (s. Abb.) grün.
Drücken Sie jetzt bitte 3 mal schnell hintereinander auf den runden Knopf (Button) unterhalb des LED (s. Abb.). Das LED beginnt zu blinken und auf dem Display links neben dem Knopf wird ein Kanal angezeigt, der jetzt auf Münzen trainiert werden kann. Wenn Sie den Kanal ändern wollen, drücken Sie den runden Knopf. Wenn Sie den richtigen Kanal angewählt haben, werfen Sie 10 mal die Münze ein, auf die der Kanal trainiert werden soll. Gut wäre es, wenn Sie verschiedene wertgleiche Münzen benutzen, um eventuelle Varianzen abzufangen. Nach dem zehnten Einwurf hört das LED auf zu blinken. Drücken Sie abschließend noch einmal auf den runden Button. Das LED leuchtet jetzt wieder grün. Der Münzprüfer ist nun trainiert. Der HW200 Simulator Dialog kann beendet werden.
4. Troubleshooting
4.1 HW200 oder angeschlossene Geräte werden nicht erkannt

1. Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen HW200, den angeschlossenen Geräten und dem PC.
2. Kontrollieren Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist.

4.2 Buchung falscher Beträge

1. Kontrollieren Sie, ob in der Konfiguration die richtigen Werte für die einzelnen Kanäle eingetragen sind
2. Eventuell werden die Münzen nicht korrekt erkannt und daher die falschen Beträge gutgeschrieben. Trainieren Sie gegebenenfalls Ihren Münzprüfer neu.

Siehe auch

Dialogfenster zur Bezahlsimulation (zum Testen)
Münzprüfer WH EMP800 und 850/Geldwechsler GW200/Zwischenkasse E104
Münzprüfer Microcoin QL/Comex CX-363CA
Münzprüfer (Pulse)
Kreditkarten
SiteCafe für Cybercafes
Surfzeit-Begrenzer
ccTalk Schnittstelle
CCT900 Schnittstelle
CoinRS Schnittstelle (COM-Port)
PcCredit Board (COM-Port)
Geldscheinleser (diverse)
Geldscheinleser Smiley
Geldscheinleser CashCode
Geldscheinleser MEI EBDS

Nach oben