Home > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > Münzprüfer WH EMP800 und 850/Geldwechsler GW200/Zwischenkasse E104

Münzprüfer WH EMP800 und EMP850 / Geldwechsler GW200 / Zwischenkasse E104

Die Münzprüfer EMP800 und EMP850 ermöglichen das Abrechnen von Surfzeit durch Münzgeld. Die aktuellen Geräte haben eine USB Schnittstelle, ältere Versionen gibt es auch mit einer RS232 COM-Schnittstelle.
Hinweis:
Der EMP850 Münzprüfer ist baugleich zum EMP800 , jedoch mit edler Stahl-Frontplatte.
Zusätzlich gibt es eine Variante, die den gleichzeitigen Betrieb des emp800 Münzer mit dem Geldscheinleser Vector über die COM300 Schnittstelle erlaubt. Weitere Varianten erlauben den Einsatz einer Zwischenkasse (E104) oder eines Geldwechslers (GW200).
Weiterführende Informationen über die Funktionsweise, Aussehen, Einbaumaße und Preise erhalten Sie auf unseren Webseiten.
1. Systemvoraussetzungen
1.1 Hardware

1. Münzprüfer EMP800 bzw. EMP850, ggf. auch Geldscheinleser Vector, Geldwechsler GW200, Zwischenkasse E104
2. COM-Dongle Interface oder USB Interface
3. Netzteil (Bei EMP800 mit integriertem USB Interface nicht zwingend notwendig, s.u.)
4. zeitgemäßer PC mit freiem COM- oder USB-Port

1.2 Software

1. Windows 8, 10
2. Internet Explorer 11
3. SiteKiosk

2. Installation des EMP800/EMP850
Die Installation des Münzprüfers ist je nach eingesetzter Variante unterschiedlich. Lesen Sie bitte hier weiter, wenn Sie den EMP 800 mit RS232 COM-Schnittstelle benutzen, und hier, wenn Sie den EMP 800 mit COM300 USB-Schnittstelle nutzen.
2.1 EMP800/EMP850 mit RS232 COM-Schnittstelle:

1. Anschluss Dongle an COM-Port (RS232) des Rechners
   Schließen Sie das mitgelieferte COM-Port Kabel mit Dongle-Stecker direkt am COM-Port Ihres Rechners an.
2. Anschluss COM Kabel an Münzprüfer
   Am anderen Ende wird das Kabel mit dem Münzprüfergehäuse verbunden. Benutzen Sie dazu den 25 Pin Adapter.
   Warnung:
   Achten Sie dabei auf die Polung des Steckers. Wenn Sie das Kabel verkehrt herum einstecken und anschließen, kann der Münzprüfer irreparabel beschädigt werden, dies gilt insbesondere für ältere Modelle! Eine fehlerhafte Installation führt zum Erlöschen der Garantie für den Münzprüfer.

   Der Stecker ist am Ende mit OBEN und UNTEN beschriftet. Zudem sind an dem Stecker Führungslinien (UNTEN) angebracht. Stecken Sie den Stecker so in den Münzprüfer, dass die Führungslinien (UNTEN) genau in den Stecker passen und die vorstehende Nut (OBEN) nach oben zeigt. Das weiße oder orangefarbene Kabel ist dann ganz links und das gelbe oder schwarze Kabel ganz rechts.

3. Stromversorgung durch das Netzteil
   Der Münzprüfer braucht in der Version COM 400 eine eigene Stromversorgung. Dazu ist ein Netzteil erforderlich, welches i.d.R. mit dem Münzprüfer mitgeliefert wird. Sie müssen dieses an der Münzprüfer Schnittstellenkarte (Dongle-Stecker) anschließen.

2.2 EMP800/EMP850 mit USB-Schnittstelle

1. Treiber herunterladen
   Die USB-Variante des EMP 800 braucht spezielle Treiber. Laden Sie sich die Treiber von unserer Webseite herunter. Bitte entpacken Sie dieses Archiv in ein Verzeichnis Ihrer Wahl, bevor Sie das Gerät an Ihren USB Port anschließen.
2. Münzprüfer anschliessen
   Stecken Sie einfach den USB Anschluss von dem Münzgerät in einen USB Slot Ihres Rechners. Es gibt zwei USB-Varianten des Münzprüfers:

   - Variante mit USB Dongle (extern)
     Die ältere Variante wird mit einem externen USB Dongle geliefert und muss zusammengesteckt werden. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit Dongle-Stecker an das Münzprüfergehäuse an. Benutzen Sie dazu den 25 Pin Adapter. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker richtig herum einführen (Führungsschienen). Dieser Münzprüfer benötigt zwingend eine externe Stromversorgung. Schliessen Sie hierzu das mitgelieferte Netzteil an den externen Dongle Stecker an.

   - Variante mit USB Kabel (integriert)
     Diese Variante funktioniert auch ohne Netzteil. Falls der Rechner aber über den USB-Port nicht genug Strom an den Münzer liefert, kann es notwendig sein, dass zusätzlich ein Netzteil an den Münzer angeschlossen wird (12 Volt), um Stromschwankungen auszugleichen. Der Anschluss hierfür befindet sich direkt hinter der Frontblende auf der linken Seite unter der Aufschrift US PAT. #6 085 889.

   Achtung:
   Für den Betrieb des Münzers müssen ZWEI Treiber installiert werden. Siehe Schritt 3 und 4.
3. Treiber "USB High Speed Serial Converter" installieren
   Sobald Sie den Münzprüfer einstecken, öffnet sich der Dialog "Assistent für das Suchen neuer Hardware":

   - Wählen Sie: Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren.
   - "Weiter"
   - "Durchsuchen"
   - Wählen Sie den Ordner, in dem Sie den Treiber entpackt haben.
   - "Weiter"
     Es erscheint die Sicherheitsabfrage für den Windows Logo Test.
   - Wählen Sie: Installation fortsetzen.
     Der "USB High Speed Serial Converter" wird installiert.
   - "Fertigstellen"

   Das Gerät kann noch nicht verwendet werden. Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 4.

4. Treiber "USB Serial Port" installieren
   Es öffnet sich der Dialog "Assistent für das Suchen neuer Hardware":

   - Wählen Sie: Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren.
   - "Weiter"
   - "Durchsuchen"
   - Wählen Sie den Ordner, in dem Sie den Treiber entpackt haben.
   - "Weiter", es erscheint die Sicherheitsabfrage für den Windows Logo Test.
   - Wählen Sie: Installation fortsetzen. Der "USB Serial Port" wird installiert.
   - "Fertigstellen"

   In der Taskleiste erscheint die Meldung: "Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden".

3. Konfiguration der Münzerprüfer Funktionen
3.1 Allgemeines
Nachdem Sie SiteKiosk installiert haben und die Hardware an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie mit dem SiteKiosk Konfigurationstool eine Konfiguration erstellen. Wählen Sie unter der Seite Payment Module den Eintrag "wh EMP800" aus der Liste der verfügbaren Geräte und klicken Sie auf den Button Anpassen.
An einem grünen Punkt neben dem Eintrag für das Bezahlgerät können Sie erkennen, dass dieses Gerät aktiviert wurde.
3.2 Münzprüfer automatisch erkennen
Klicken Sie auf ERKENNEN. Das Payment Module erkennt in der Regel automatisch an welchem COM-PORT der Münzprüfer angeschlossen ist.
Wird kein Münzprüfer erkannt, kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob Sie alles korrekt angeschlossen haben und ob der Münzprüfer Strom erhält. Bitte kontrollieren Sie auch das Netzteil (12Volt!), sofern Ihr Münzer mit zusätzlichem Netzteil betrieben wird. Sollte sich hiernach immer noch kein Erfolg einstellen, kontaktieren Sie uns bitte.
Nach der Erkennung wird der Münzprüfer aktiviert und das Payment Module liest automatisch die entsprechende Kennung und Belegung des Münzprüfers aus. Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist die Belegung Ihres Münzprüfers noch nicht in der Datei empconf.ini erfasst worden. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall oder laden Sie sich die aktuelle empconf.ini von unserer Webseite herunter und speichern Sie sie im Ordner ..\SiteKiosk\SiteCash. Überschreiben Sie die alte Datei.
3.3 Münzwerte
Wird der Münzprüfer erkannt, können die Geldwerte für die Münzen aus dem Münzprüfer übernommen werden sollen. Sie können aber auch die Werte für die Münzen selbst festlegen. Geldwert bedeutet, Sie können den Geldwert von Fremdwährungen für die eingestellte Hauptwährung festlegen. Wenn Sie z.B. den EURO als angezeigte Hauptwährung festgelegt haben aber zusätzlich noch britische Pfund erlauben, muss der entsprechende Umrechnungskurs zur Hauptwährung eingetragen werden.
Deaktivieren Sie die einzelnen Münzen, die Sie im täglichen Gebrauch bei ihrem Münzprüfer nicht erlauben möchten. Sollen z.B. nur Euro Münzen als Währung erlaubt sein, dann müssen Sie alle anderen Münzen deaktivieren. Schließen Sie anschließend das Fenster durch Drücken von OK.
Der Münzprüfer ist jetzt betriebsbereit.
4. Kombination: EMP800 Münzprüfer + Zwischenkasse E104 (Escrow Modus)
Das Bezahlgerät EMP800 unterstützt auch Zwischenkasse-Funktionen, wie sie z.B. für Verkaufsautomaten notwendig sind. Um dieses Feature nutzen zu können, benötigen Sie für den EMP800 Münzprüfer eine Zwischenkasse (E104) der Firma wh-Berlin. Bei einer Zwischenkasse werden beim Abbruch des Verkaufsvorgangs durch den Benutzer sämtliche eingezahlten Münzen zurückgegeben.
Beispiel: Sie betreiben einen SiteKiosk Terminal mit IP-Telefon. Der Kunde muss zunächst Geld einwerfen und kann dann erst eine Nummer wählen. Kommt keine Telefon-Verbindung zustande, wirft die Zwischenkasse den eingeworfenen Betrag aus. Im Gegensatz hierzu fällt bei erfolgreicher Anwahl der eingezahlte Betrag in die Geldauffangbox.
Um das Gerät E104 in Betrieb zu nehmen, müssen Sie innnerhalb des emp800 Dialog die Funktion "Zwischenkasse angeschlossen" aktivieren.
5. Kombination: EMP800 Münzprüfer + Vector Geldscheinleser
Neben dem Betrieb des EMP800 Münzers können Sie zusätzlich den Scheinleser Vector über MDB einbinden. Auf Anfrage können ggf. auch andere Scheinleser mit MDB Schnittstelle über diesen Weg angebunden werden.
5.1 Erforderliche Hardware

1. EMP800 (mind. v5) Münzprüfer
2. MDB-Adapter "MDB 100"
3. inklusive Kabel "K 813/500" zum Verbinden des Münzprüfer
4. inklusive Kabel "K409/750" zum Verbinden des Geldscheinlesers
5. Banknotenleser "Vector" mit MDB Schnittstelle
6. PC Interface "COM 300.M" (mit USB-Schnittstelle)
7. inklusive Kabel "K504"

5.2 Konfiguration
Nach der Installation der Hardware starten Sie die SiteKiosk Konfiguration und aktivieren den EMP800.
Den Vector Geldscheinleser finden Sie nicht bei den Bezahlgeräten. Hier müssen Sie stattdessen Ihre Konfiguration (..\SiteKiosk\Config\*.skcfg) mit einem Editor öffnen. In der Datei finden Sie einen Abschnitt der folgendermaßen aussieht:

<blv enabled="false">
<channels>
<channels enabled="false" id="0" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="1" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="2" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="3" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="4" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="5" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="6" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="7" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="8" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="9" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="10" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="11" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="12" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="13" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="14" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="15" image-path="" description="">0</channel>
</channels>
<openwaittime>1000</openwaittime>
<blv>

Um den Vector Geldscheinleser zu benutzen, ändern Sie die Einträge ähnlich zu dem folgenden Beispiel (hier werden beispielhaft auf den ersten drei Kanälen 1, 5 und 10 Dollar Noten akzeptiert, die Kanäle können abhängig vom eingesetzten Gerät variieren):

<blv enabled="true">
<channels>
<channels enabled="true" id="0" image-path="Images\Notes\Usa\1dollar.gif" description="">10000</channel>
<channels enabled="true" id="1" image-path="Images\Notes\Usa\5dollar.gif" description="">50000</channel>
<channels enabled="true" id="2" image-path="Images\Notes\Usa\10dollar.gif" description="">100000</channel>
<channels enabled="false" id="3" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="4" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="5" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="6" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="7" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="8" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="9" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="10" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="11" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="12" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="13" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="14" image-path="" description="">0</channel>
<channels enabled="false" id="15" image-path="" description="">0</channel>
</channels>
<openwaittime>1000</openwaittime>
<blv>

6. Kombination: EMP800 Münzprüfer + GW 200 Geldwechsler
Das Bezahlgerät Emp800 unterstützt auch den Einsatz des Geldwechsler GW 200 der Firma wh-Berlin. Für den Betrieb ist allerdings die besondere Schnittstelle COMx00.M als Dongle-Interface notwendig. Sofern die verschiedenen Röhren mit Bargeld gefüllt sind, kann der Geldwechsler Rückgeld geben bzw. Restguthaben am Ende einer Session auszahlen.
Das Gerät wird komplett mit Münzer ausgeliefert. Die Konfiguration und Erkennung erfolgt genauso wie bei dem einfachen EMP800 Münzgerät.
7. Troubleshooting
7.1 Münzen fallen immer durch

1. Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen Münzprüfer und PC.
2. Kontrollieren Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist, falls Ihr Münzer mit zusätzlichem Netzteil betrieben wird. Bei der USB-Variante ohne Netzteil sollte ggf. ein optionales Netzteil (12 Volt) angeschlossen werden.
3. Vergleichen Sie die Belegung des Münzprüfers mit Ihrer Payment Module Konfiguration. Der Münzprüfer muss erkannt worden sein.
4. Kontrollieren Sie, ob die gewünschten Münzen aktiviert sind (Checkbox).
5. Kontrollieren Sie die Münzeinwurfklappe auf Verunreinigungen.
6. Bei der neuen Euro Währung kann es sein, dass die Münzen nicht der eingestellten Münznorm entsprechen, da die einzelnen Prägeanstalten zum Teil sehr unterschiedliche Münzen erstellt haben. In diesem Fall hilft nur ein Neujustierung des Münzprüfers.

7.2 Einzelne Münzen werden nicht erkannt

1. Vergleichen Sie die Belegung des Münzprüfers mit Ihrer Payment Module Konfiguration.
2. Kontrollieren Sie, ob die gewünschten Münzen aktiviert sind (Checkbox).
3. Kontrollieren Sie die Münzeinwurfklappe auf Verunreinigungen.
4. Testen Sie die Funktion mit einer anderen Münze.
5. Bei der neuen Euro Währung kann es sein, dass die Münzen nicht der eingestellten Münznorm entsprechen, da die einzelnen Prägeanstalten zum Teil sehr unterschiedliche Münzen erstellt haben. In diesem Fall hilft nur ein Neujustierung des Münzprüfers.

7.3 Ich möchte meinen Münzprüfer mit anderen Münzen nutzen
Die Münzprüfer ab September 2000 verfügen über 4 freie Slots, die auf neue Münzen trainiert werden können. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller WH-Trenner GmbH in Berlin, damit man Ihnen die erforderliche Dokumentation zufaxen kann.

Siehe auch

Dialogfenster zur Bezahlsimulation (zum Testen)
Kreditkarten
ccTalk Schnittstelle
Surfzeit-Begrenzer

Nach oben