Home > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > Kreditkarten > Tastatur-Magnetkartenleser (Emulation)

Tastatur-Magnetkartenleser (Emulation)

Einige Magnetkartenleser emulieren lediglich die Eingabe der Kreditkartendaten über die Tastatur. D.h., der Magnetkartenleser schickt die Daten der Karte in Form von Tastatureingaben an den PC.
Beispiele:

- Cherry G81-7000/8000 Keyboard
- Semtek Manual Insert Card Reader USB
- MSR 210 USB von Uniform Industrial http://www.uicusa.com
- OMNI Combined Bar Code/Magnetic Stripe Reader von ID TECH http://www.idtechproducts.com
- SPECTRUM III MOIR Insert Magnetic Stripe Reader von ID TECH http://www.idtechproducts.com

Die Problematik bei der Verwendung solcher Leser liegt in der Unterscheidung zwischen normalen Tastatureingaben durch den Benutzer und der "Eingabe" durch den Leser. Um dem Programm anzuzeigen, dass keine normalen Tastatureingaben, sondern Magnetkartendaten gesendet werden, wird den Magnetkartendaten eine spezielle Folge von Tastureingaben vorangestellt.

Hinweise:
Diese speziellen Tastenfolgen müssen über ein vom Hersteller mitgeliefertes Konfigurationsprogramm für den Magnetkartenleser einstellbar sein. Ist dies nicht möglich, so kann der Tastatur-Magnetkartenleser nicht zusammen mit Sitekiosk verwendet werden.

1. Tastatur Layout

Die Erkennung der vom Magnetkartenleser gesendeten Daten erfolgt, bevor der Tastaturtreiber von Windows die Tastatureingaben in die entsprechende Landessprache konvertiert hat. Daher muss zusätzlich auch noch die für die Tastatur eingestellte Sprache angegeben werden.

2. Tastaturfolgen (Header und Terminator)

Wie oben bereits erwähnt, muss dem Magnetkartenleser mitgeteilt werden, welche zusätzlichen Tastaturfolgen den Kartendaten voran- und nachgestellt werden.
Natürlich benötigt auch SiteKiosk diese Information, um die entsprechenden Daten erkennen zu können.

Wichtig:
Achten Sie darauf, dass im Konfigurationsprogramm für den Magnetkartenleser und bei den Einstellungen in SiteKiosk EXAKT die gleichen Tasturfolgen von Ihnen angegeben wurden.
2.1 Empfohlene Tastaturfolgen
Verwenden Sie möglichst selten benutzte Tasturfolgen, wie zum Beispiel Zikumflex "^", da der Tastaturhook die Tasteneingabe zunächst für einige Sekunden blockiert, wenn diese mit den hier angegebenen übereinstimmt.
Definieren Sie somit nicht TAB, ENTER, BACKSPACE, ESC oder ähnlich populäre Tasten. Es empfiehlt sich die Verwendung von Tastaturkombinationen wie z.B. ZIRKUMFLEX, ^ZIRKUMFLEX, STRG, ^STRG, F9, ^F9 (entspricht ^+STRG+F9) oder STRG, C, ^C, ^STRG, F5, ^F5 (entspricht STRG+ALT+F5).
Das Zirkumflex ^ steht übrigens für Taste loslassen. D.h. nicht nur das Drücken der Taste, sondern auch das Loslassen wird berücksichtigt.
2.2 Header (Track 1)
Diese Tastaturfolge wird den Magnetkartendaten vorangestellt. In der Regel werden zunächst die Daten vom Track1 gesendet.
Mit den Buttons rechts können Sie Ihre ganze Eingabe oder den letzten Teil rückgängig machen.
2.3 Track 2
Da sich die für die Kreditkartenbuchung relevanten Daten auf Track1 verbergen, ist eine Unterscheidung der Tracks notwendig. Diese Tastaturfolge wird dem Track1 nachgestellt und somit dem Track2 vorangestellt.
2.4 Terminator (Trackende)
Diese Tastaturfolge schließt die gesendeten Magnetkartendaten ab, wird also den gesendeten Daten nachgestellt. Hieran erkennt die Software, dass keine weiteren Daten folgen.

Nach oben