Home > Plus > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > Geldscheinleser Smiley

Geldscheinleser Smiley NV4/7/8/9/10

Das Bezahlgerät Smiley NV4/NV7/NV8/NV9/NV10 ist ein Banknotenleser, welcher das Abrechnen von Surfzeit durch Geldscheine ermöglicht.
Das Produkte wird von der Firma Innovative Technology UK hergestellt. Es werden alle weltweit gängigen Währungen unterstützt. Lt. Aussage des Herstellers funktionieren die Geräte NV 4 und 7 bis 10 einwandfrei mit SiteKiosk, sofern Sie das korrekte RS232 Interfacekabel und das Simple Serial Input/Output Protokoll verwenden.
Bei Problemen mit der Hardware wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler. PROVISIO kann Ihnen bei Hardwareproblemen nicht weiterhelfen.
Hinweis:
Die Smiley Geldscheinleser sind meist auch über das ccTalk Protokoll ansprechbar, welches mehr und bessere Kontrollmöglichkeiten als das Simple Serial Input/Output Protokoll bietet. Wir empfehlen daher das ccTalk Protokoll. Ggf. müssen Sie an dem Geldscheinleser dafür die Firmware ändern, der Hersteller stellt dafür Tools zur Verfügung.
1. Systemvoraussetzungen
1.1 Hardware

1. Smiley NV4/7/8/9/10 Geldscheinleser
2. RS232 (COM) Schnittstellenkabel
   Protokoll: Simple Serial Input/Output. Achtung: SSP - Smiley Secure Protocol wird nicht unterstützt!
   HINWEIS:
   Es wird empfohlen den Smiley statt über das Simple Serial Input/Output Protokoll als ccTalk-Gerät einzubinden.
3. Netzteil 12 Volt
4. zeitgemäßer PC mit freiem COM-Port

1.2 Software

1. Windows 7, 8, 10
2. Internet Explorer 10 und 11
3. SiteKiosk Plus Lizenz

2. Installation der Hardware
2.1 V erbindungskabel an den Rechner anschließen
Schließen Sie das mitgelieferte COM-Port Kabel direkt am COM-Port Ihres Rechners an.
2.2 V erbindungskabel an den Geldscheinleser anschließen
Am anderen Ende wird das Kabel mit dem Smiley NV-Gehäuse verbunden. Achten Sie bitte darauf, dass der Stecker richtig herum angeschlossen wird.
2.3 Stromversorgung
Der Smiley NV braucht eine eigene Stromversorgung. Dazu ist ein Netzteil erforderlich, welches i.d.R. mit dem Smiley NV mitgeliefert wird. Schließen Sie das Gerät an den dafür vorgesehenen Anschluß am COM-Port Kabel an, falls die Verbindung noch nicht besteht. Achten Sie bitte auf die Polung.
3. Konfiguration der Smiley Funktionen
3.1 Allgemein
Nachdem Sie SiteKiosk installiert haben und die Hardware an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie mit dem SiteKiosk Konfigurationstool eine Konfiguration erstellen. Wählen Sie unter der Seite "Bezahlgeräte" den Eintrag Smiley NV Banknotenprüfer (RS232) aus der Liste der verfügbaren Geräte und aktivieren Sie diesen, indem Sie auf den Button Anpassen klicken.
An einem grünen Punkt neben dem Eintrag für das Bezahlgerät können Sie erkennen, dass dieses Gerät aktiviert wurde.
3.2 Automatische Erkennung
Klicken Sie auf den Button Suchen. Das Payment Module erkennt in der Regel automatisch an welchem COM-PORT der Smiley NV angeschlossen ist. Wird kein Geldscheinleser erkannt, kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob Sie alles korrekt angeschlossen haben und ob der Smiley NV Strom erhält. Sollte sich anschließend immer noch kein Erfolg einstellen, kontaktieren Sie bitte uns.
3.3 Geldscheinwerte
Nach der Erkennung aktivieren Sie bitte alle Kanäle auf denen Geldscheine angenommen werden sollen. Wählen Sie dann aus der Ausklappliste des jeweiligen Kanals die gewünschte Banknote aus. Sie können nun den Geldwert der angezeigten Scheine für die Hauptwährung festlegen. Geldwert bedeutet, Sie können den Geldwert von Fremdwährungen für die eingestellte Hauptwährung festlegen. In der Regel ist es jedoch sinnvoll, dass die Hauptwährung die gleiche Währung ist, wie die hier ausgewählte Währung. Verlassen Sie das Auswahlfenster durch das Klicken auf OK.
Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
SmileyNV4.ini editieren:
Sollte die von Ihnen gewünschte Währung nicht zur Auswahl stehen, können Sie sie durch Editieren der Datei ..\SiteKiosk\SiteCash\SmileyNV4.ini hinzufügen. Die Datei mit einem Editor (z.B. Notepad) öffnen und nach dem bestehenden Muster am Ende der Liste neue Einträge erstellen.
4. Troubleshooting
4.1 Geldscheine werden nicht erkannt
Stellen Sie sicher, dass Sie in der Konfiguration das zur Belegung von Smiley passende Land ausgewählt und haben und die zu akzeptierenden Banknotenkanäle aktiviert sind.
4.2 Geldscheine werden nicht eingezogen

1. Kontrollieren Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist.
2. Kontrollieren Sie das Gerät auf Verunreinigungen.

Siehe auch

Dialogfenster zur Bezahlsimulation (zum Testen)
Münzprüfer WH EMP800 und 850/Geldwechsler GW200/Zwischenkasse E104
Münzprüfer Microcoin QL/Comex CX-363CA
Münzprüfer (Pulse)
Kreditkarten
SiteCafe für Cybercafes
Surfzeit-Begrenzer
ccTalk Schnittstelle
CCT900 Schnittstelle
CoinRS Schnittstelle (COM-Port)
HW200 USB Schnittstelle
PcCredit Board (COM-Port)
Geldscheinleser (diverse)
Geldscheinleser CashCode
Geldscheinleser MEI EBDS

Nach oben