Home > Plus > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > Geldscheinleser (diverse)

Geldscheinleser (GBA/APEX/MATRIX/MEI/VECTOR)

Über dieses Bezahlgerät können Sie die Geldscheinleser (Bill Acceptor/Validator) verschiedener Hersteller ansteuern.
1. Geräteunterstützung
1.1 Global Bill Acceptor

- Manufacturer:
  Astro Systems USA
- Number of Notes:
  GBA : 7 notes, 4 ways
- Maximum Note Dimensions:
  170mm (length) / 81mm (width)
- Host Interfaces:
  Parallel, pulse, TTL serial, RS232C, RS232TTL, MDB
- Operating:
  12VDC +/-10% (nominal)
- Approvals:
  CE, UL, IEC950
- Stackers:
  200, 400, 600 note capacity

1.2 Matrix Bill Acceptor

- Manufacturer:
  Hemisphere West Las Vegas USA
- Note Orientation:
  Four (4) Ways
- Maximum Note Dimensions:
  Notes thru 72 mm in width
- Host Interfaces:
  Pulse, Parallel, Serial, 'True' RS232, CC-Talk, USB
  (RS232 & USB supported by SiteKiosk)
- Operating:
  12 VDC +/- 10% / 34 VDC MDB I/F / 117/220 VAC Optional
- Approvals:
  not known
- Stackers:
  250,600,1000 (locking option 600/1000)

1.3 Vector Bill Acceptor

- Manufacturer:
  Validation Technologies, Ltd.
- Note Orientation:
  Four (4) Ways
- Maximum Note Dimensions:
  Notes thru 85 mm in width
- Host Interfaces:
  USB/RS232/MDB/Pulse Interfaces
  (RS232 & USB supported by SiteKiosk)
- Operating:
  12 VDC +/- 10% / 34 VDC MDB I/F / 117/220 VAC Optional
- Approvals:
  not known
- Stackers:
  not known

1.4 Apex 5000 Series

- Manufacturer:
  Pyramid Technologies, Inc. USA
- Number of Notes:
  12 Notes, 4-way
- Maximum Note Dimensions:
  Notes thru 72 mm in width
- Host Interfaces:
  Pulse, parallel "True" RS232
- Operating:
  12 VDC Standard, 120/220 VAC option
- Approvals:
  not known
- Stackers:
  250,600,1000 (locking option 600/1000)

1.5 MEI AE2600/2800 Series

- Manufacturer:
  MEI (Mars Electronics Incorporated) Global
  anschliessbar NUR mit EBDS (Extended Bi-Directional Serial) Interface und die Dip-Schalter 1 und 2 (von 8) müssen auf ON stehen
- Number of Notes:
  12 Notes, 4-way
- Maximum Note Dimensions:
  Notes thru 72 mm in width
- Host Interfaces:
  Pulse, parallel "True" RS232
- Operating:
  12 VDC Standard, 120/220 VAC option

2. Systemvoraussetzungen
2.1 Hardware

1. GBA / Apex 5000 / MATRIX / MEI AE2600/2800 / Vector
2. passendes RS232 Interfacekabel bzw. USB-Kabel für das Gerät
3. zeitgemäßer PC mit freiem COM-Port bzw. USB-Port

2.2 Software

1. Windows 7, 8, 10
2. Internet Explorer 10 und 11
3. SiteKiosk Plus Lizenz

3. Installation der Hardware
3.1 V erbindungskabel an den Rechner anschließen
Schließen Sie das mitgelieferte Kabel am passenden Port (COM oder USB) Ihres Rechners an. Weitere Hilfe finden Sie im Handbuch des Gerätes und auf den Seiten des jeweiligen Herstellers.
3.4 V erbindungskabel an den Geldscheinleser anschließen
Am anderen Ende wird das Kabel mit dem Geldscheinleser-Gehäuse verbunden. Nutzen Sie die dafür passende Anschlussstelle. Weitere Hilfe finden Sie im Handbuch des Gerätes und auf den Seiten des jeweiligen Herstellers.
3.3 S tromversorgung
Sorgen Sie je nach verwendetem Geldscheinleser für die passende Stromversorgung. Weitere Hilfe finden Sie im Handbuch des Gerätes und auf den Seiten des jeweiligen Herstellers.
4. Konfiguration des Geldscheinlesers
4.1 Allgemein
Nachdem Sie SiteKiosk installiert haben und die Hardware an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie mit dem SiteKiosk Konfigurationstool eine Konfiguration erstellen. Wählen Sie unter der Seite "Bezahlgeräte" den Eintrag Scheinleser: GBA/Apex/MATRIX/MEI/Vector aus der Liste der verfügbaren Geräte und aktivieren Sie diesen, indem Sie auf den Button Anpassen klicken.
An einem grünen Punkt neben dem Eintrag für das Bezahlgerät können Sie erkennen, dass dieses Gerät aktiviert wurde.
4.2 Automatische Erkennung
Bitte wählen Sie zunächst aus der Dropdownliste das von Ihnen verwendete Gerät aus. GBA/APEX/MATRIX/MEI/VECTOR oder den MATRIX/Vector USB. Klicken Sie auf SEARCH (Suchen). Das Payment Module erkennt in der Regel automatisch an welchem PORT das Gerät angeschlossen ist. Wird kein Gerät erkannt, kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob Sie alles korrekt angeschlossen haben und ob das Gerät Strom erhält. Sollte sich hiernach immer noch kein Erfolg einstellen, kontaktieren Sie bitte uns.
4.3 Geldscheinwerte
Als nächsten Schritt wählen Sie bitte die passende Konfiguration aus der Liste der angebotenen Konfigurationen aus. Die Konfigurationen befinden sich in der Datei globalbill.ini und können editiert werden.
Nach der Auswahl werden automatisch die unterstützen Scheine angezeigt. Sie können nun den Geldwert der angezeigten Scheine für die Hauptwährung festlegen. Geldwert bedeutet, Sie können den Geldwert von Fremdwährungen für die eingestellte Hauptwährung festlegen. In der Regel ist es jedoch sinnvoll, dass die Hauptwährung die gleiche Währung ist, wie die hier ausgewählte Währung. Aktivieren Sie (per Checkbox) nur die einzelnen Geldscheinnoten, die Sie im täglichen Gebrauch Ihres Scheinlesers erlauben möchten. Nur diese Scheine werden dann durch das Gerät angenommen.
GlobalBill.ini Datei editieren:
Die vorgegebenen Konfigurationen finden Sie in der Datei "GlobalBill.ini" im Ordner SiteCash. Dort können Sie mit Hilfe eines Texteditors weitere Anpassungen vornehmen, um z.B. Bilder für die Geldscheine anzugeben. Dort können Sie auch Konfigurationen für andere Währungen angeben.
5. Troubleshooting
4.1 Geldscheine werden nicht erkannt
Stellen Sie sicher, dass Sie in der Konfiguration das zur Belegung des Münzers passende Land ausgewählt und haben und die zu akzeptierenden Banknotenkanäle aktiviert sind.
4.2 Geldscheine werden nicht eingezogen

1. Kontrollieren Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist.
2. Kontrollieren Sie das Gerät auf Verunreinigungen.

Siehe auch

Dialogfenster zur Bezahlsimulation (zum Testen)
Münzprüfer WH EMP800 und 850/Geldwechsler GW200/Zwischenkasse E104
Münzprüfer Microcoin QL/Comex CX-363CA
Münzprüfer (Pulse)
Kreditkarten
SiteCafe für Cybercafes
Surfzeit-Begrenzer
ccTalk Schnittstelle
CCT900 Schnittstelle
CoinRS Schnittstelle (COM-Port)
HW200 USB Schnittstelle
PcCredit Board (COM-Port)
Geldscheinleser Smiley
Geldscheinleser CashCode
Geldscheinleser MEI EBDS

Nach oben