Home > Plus > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > Münzprüfer Microcoin QL/Comex CX-363CA

Münzprüfer Microcoin QL und Comex CX-363CA

Microcoin QL und Comex CX-363CA sind ein Münzprüfer, die das Abrechnen von Surfzeit durch Münzgeld ermöglichen.
Zu beziehen ist der Microcoin QL über die Webseiten von Hemisphere West-Las Vegas, Las Vegas, USA.
Der Comex CX-363CA ist über www.comex.com.tw zu beziehen.
1. Systemvoraussetzungen
1.1 Hardware

1. HW200 Universal USB Interface oder MF100 C RS232 Interface (COM-Port), Netzteil und Verbindungskabel oder TL4 Schnittstelle und Verbindungskabel (Hinweis: der Comex CX-363CA unterstützt nur die TL4 Schnittstelle)
2. Microcoin QL oder Comex CX-363CA Münzprüfer und Verbindungskabel (Hinweis: der Comex CX-363CA unterstützt nur die TL4 Schnittstelle)
3. zeitgemäßer PC mit freiem USB- oder COM-Port

1.2 Software

1. Windows 7, 8, 10
2. Internet Explorer 10 und 11
3. SiteKiosk Plus Lizenz

2. Installation des Münzprüfers
Die Installation des Münzprüfers ist je nach eingesetzter Variante unterschiedlich. Lesen Sie bitte hier weiter, wenn Sie den Microcoin QL mit HW200 Universal USB Interface benutzen, hier, wenn Sie den Microcoin QL mit MF100 C RS232 Interface (COM-Port) nutzen, und hier, wenn Sie den Microcoin QL oder den Comex CX-363CA mit TL4 Schnittstelle einsetzen.
2.1 Microcoin QL mit HW200 Universal USB Interface

1. Anschluss HW200 an USB-Port des Rechners
   Schließen Sie das mitgelieferte USB-Port Kabel am freien USB-Port Ihres Rechners an und verbinden Sie das andere Ende mit dem HW200 (Anschlußbeschriftung: USB).
2. Anschluss HW200 an Münzprüfer
   Als nächstes schließen Sie bitte den Microcoin Münzprüfer mit dem mitgelieferten Kabel an das HW200-Gerät an (Anschlußbeschriftung: Device Input).
   Warnung:
   Achten Sie dabei auf die Polung des Steckers. An dem Stecker sind Führungszapfen angebracht. Stecken Sie den Stecker so in den Münzprüfer und das HW200, dass die Zapfen genau in die Aussparungen der jeweiligen Steckerverbindung passen.
3. Stromversorgung durch das Netzteil
   Das SiteCash Device HW200 braucht eine eigene Stromversorgung. Dazu ist ein Netzteil erforderlich, welches i.d.R. mitgeliefert wird. Sie müssen dieses an dem entsprechenden Anschluß (Anschlußbeschriftung: 12VDC) des HW200 anschließen.

2.2 Microcoin QL mit MF100 C RS232 Interface (COM-Port)

1. Anschluss MF100 an COM-Port des Rechners
   Schließen Sie das mitgelieferte COM-Port Kabel am freien COM-Port Ihres Rechners an und verbinden Sie das andere Ende mit dem MF100.
2. Anschluss MF100 an Münzprüfer
   Als nächstes schließen Sie bitte den Microcoin Münzprüfer mit dem mitgelieferten Kabel an das MF100-Gerät an (Anschlußbeschriftung: Device Input-Ein-/Ausgang).
   Warnung:
   Achten Sie dabei auf die Polung des Steckers. An dem Stecker sind Führungszapfen angebracht. Stecken Sie den Stecker so in den Münzprüfer und das MF100, dass die Zapfen genau in die Aussparungen der jeweiligen Steckerverbindung passen.
3. Stromversorgung durch das Netzteil
   Das SiteCash Device MF100 braucht eine eigene Stromversorgung. Dazu ist ein Netzteil erforderlich, welches i.d.R. mitgeliefert wird. Sie müssen dieses an dem entsprechenden Anschluß (Anschlußbeschriftung: 12VDC-Eingang) des MF100 anschließen.

2.3 Microcoin QL oder Comex CX-363CA mit TL4 Schnittstelle

1. Einbau der TL4 Schnittstelle
   Bitte halten Sie sich an die Informationen des Herstellers.
2. Anschluss TL4 an Münzprüfer
   Als nächstes schließen Sie bitte den Münzprüfer mit dem mitgelieferten Kabel an die TL4 Schnittstelle an.
   Warnung:
   Achten Sie dabei auf die Polung des Steckers. An dem Stecker sind Führungszapfen angebracht. Stecken Sie den Stecker so in den Münzprüfer und die TL4 Schnittstelle, dass die Zapfen genau in die Aussparungen der jeweiligen Steckerverbindung passen.

3. Konfiguration der Münzprüfer Funktionen
Hinweis:
Benutzen Sie das HW200 Universal USB Interface, so haben Sie die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig über einen USB-Port zu betreiben. Lesen Sie dazu bitte die HW200-Hilfe.
3.1 Allgemein
Nachdem Sie SiteKiosk installiert haben und die SiteCash Hardware an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie mit dem SiteKiosk Konfigurationstool eine Konfiguration erstellen.
Wählen Sie unter der Seite SiteCash den Eintrag "Microcoin QL/Comex CX-363CA" aus der Liste der verfügbaren SiteCash Geräte und aktivieren Sie diesen, indem Sie auf den Button Anpassen klicken.
An einem grünen Punkt neben dem Eintrag für das Bezahlgerät können Sie erkennen, dass dieses Gerät aktiviert wurde.
3.2 Angeschlossenes Gerät einrichten
Wählen Sie unter Allgemein, ob Sie einen Microcoin QL oder einen Comex CX-363CA Münzer verwenden. Unter Verbindung legen Sie fest, ob Sie das Gerät über den USB-, COM-Port oder die TL4 Schnittstelle angschlossen haben. Klicken Sie nun auf den Suchen-Button. Ist das Gerät erkannt worden, erscheint in dem Anzeigefeld rechts ein entsprechender Hinweis. Wird kein Gerät erkannt, kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob Sie alles korrekt angeschlossen haben. Bitte kontrollieren Sie auch das Netzteil (12Volt!)! Sollte sich hiernach immer noch kein Erfolg einstellen, kontaktieren Sie bitte uns.
Zum Einstellen der gewünschten Münzwerte wählen Sie bitte die Ihrem Land/Region entsprechende Ländereinstellung. Für die sechs zur Verfügung stehenden Kanäle werden jetzt die entsprechenden Werte angezeigt. Diese können Sie selbst ändern, insbesondere, wenn Sie den Münzprüfer auf neue Münzen trainieren wollen (Lesen Sie dazu bitte den nachfolgenden Abschnitt).
Mit Wert wird der Münzwert angegeben, der nach einem Münzeinwurf gutgeschrieben wird. Beschreibung ist die Kurzbeschreibung der für den Kanal eingestellten Münze und Bilddatei gibt den Pfad zu einem Bild der Münze für den Bezahldialog in SiteKiosk an. Die mit SiteKiosk mitgelieferten Bilder im .png-Format finden sich im Verzeichnis ..\SiteKiosk\SiteCash\html\images. Sie können aber auch selbsterstellte Bilder verwenden.
Der Münzprüfer ist jetzt betriebsbereit.
3.3 Andere Münzen akzeptieren
Die nachfolgende Beschreibung gilt für den Microcoin QL Münzer. Informationen zum Comex CX-363CA entnehmen Sie bitte der Dokumenation des Herstellers.
Soll der Microcoin QL andere oder weitere Münzen als die eingestellten akzeptieren, so muß das Gerät trainiert werden. Gehen Sie bitte wie folgt vor.
Starten Sie SiteKiosk. Jetzt leuchtet das LED am Microcoin QL(s. Abb.) grün.
Drücken Sie jetzt bitte 3 mal schnell hintereinander auf den runden Knopf (Button) unterhalb des LED (s. Abb.). Das LED beginnt zu blinken und auf dem Display links neben dem Knopf wird ein Kanal angezeigt, der jetzt auf Münzen trainiert werden kann. Wenn Sie den Kanal ändern wollen, drücken Sie den runden Knopf. Wenn Sie den richtigen Kanal angewählt haben, werfen Sie 10 mal die Münze ein, auf die der Kanal trainiert werden soll. Gut wäre es, wenn Sie verschiedene wertgleiche Münzen benutzen, um eventuelle Varianzen abzufangen. Nach dem zehnten Einwurf hört das LED auf zu blinken. Drücken Sie abschließend noch einmal auf den runden Button. Das LED leuchtet jetzt wieder grün. Der Münzprüfer ist nun trainiert.
Hinweis:
Ist der Münzprüfer über das HW200 Universal USB Interface angeschlossen, können Sie das Gerät auch wie hier beschrieben einrichten und trainieren .
4. Troubleshooting
4.1 Münzprüfer wird nicht erkannt

1. Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen dem Münzprüfer, dem MF100 bwz. HW200 bzw. der TL4 Schnittstell und dem PC.
2. Kontrollieren Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist.

4.2 Buchung falscher Beträge

1. Kontrollieren Sie, ob in der Konfiguration die richtigen Werte für die einzelnen Kanäle eingetragen sind
2. Eventuell werden die Münzen nicht korrekt erkannt und daher die falschen Beträge gutgeschrieben. Trainieren Sie gegebenenfalls Ihren Münzprüfer neu.

Siehe auch

Dialogfenster zur Bezahlsimulation (zum Testen)
Münzprüfer WH EMP800 und 850/Geldwechsler GW200/Zwischenkasse E104
Münzprüfer (Pulse)
Kreditkarten
SiteCafe für Cybercafes
Surfzeit-Begrenzer
ccTalk Schnittstelle
CCT900 Schnittstelle
CoinRS Schnittstelle (COM-Port)
HW200 USB Schnittstelle
PcCredit Board (COM-Port)
Geldscheinleser (diverse)
Geldscheinleser Smiley
Geldscheinleser CashCode
Geldscheinleser MEI EBDS

Nach oben