Home > Bezahlgeräte > Unterstützte Bezahlgeräte > ccTalk Schnittstelle

ccTalk Schnittstelle

ccTalk ist ein allgemeines Protokoll zur Kommunikation zwischen Rechnern und Bezahlgeräten (Münzprüfer, Geldnotenleser und Hopper) über den seriellen Port (RS232/COM Port). Unterstützt werden auch USB-Geräte, die mit Hilfe eines zusätzlichen Treibers einen seriellen Port emulieren.
Das Protokoll wurde von der Firma Money Controls (füher Coin Control) entwickelt.
1. Geräteunterstützung
SiteKiosk unterstützt die Anbindung von bis zu 6 ccTalk-Geräten. Die Geräte müssen aber von unterschiedlichem Typ sein, also z.B. ein Münzgerät und ein Geldscheinleser.

Getestet wurde die SiteKiosk ccTalk Schnittstelle mit folgenden Münzprüfern und Geldscheinlesern:

1. Model SR3 der Firma Money Controls.
2. Model IMP10 S200 plus Adapterbox inkl. ccTalk Kabel der Firma Phoenix Mecano (RS232&USB)
3. NRI G13 ccTalk per CP210x Treiber
4. Smiley NV9 (RS232)
5. Billsensor von Azkoyen

Darüber hinaus mit folgenden Escrow-Geräten:

1. V-Escrow von Azkoyen
2. ECSP 4508 von www.shanghai-elan.cn

Diese Hopper wurden getestet:

1. Hopper U II & Hopper U Discriminator von Azkoyen

Allerdings funktionieren auch andere Münzprüfer und Banknotenleser, die das ccTalk Protokoll unterstützen und über eine RS232 (COM) oder USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden können.
Ggf. ist eine Anpassung der Datei ccTalk.xml im Verzeichnis SiteCash notwendig. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zur Einbindung haben.

2. Systemvoraussetzungen
2.1 Hardware

1. Bezahlgerät mit Unterstützung für das ccTalk Protokoll
2. RS232/USB Interfacekabel mit interner oder externer Stromversorgung
3. zeitgemäßer PC mit freiem COM-/USB-PORT

2.2 Software

1. Windows 8, 10
2. Internet Explorer 11
3. SiteKiosk

3. Installation der Hardware
Richten Sie die Hardware bitte entsprechend dem von Ihnen eingesetzten Gerät ein. Weitere Hilfe finden Sie im Handbuch des Gerätes und auf den Seiten des jeweiligen Herstellers.
4. Konfiguration der ccTalk Funktionen
4.1 Allgemein
Nachdem Sie SiteKiosk installiert haben und die Hardware an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie mit dem SiteKiosk Konfigurationstool eine Konfiguration erstellen. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite "Bezahlgeräte" den Eintrag Schnittstelle: ccTalk aus der Liste der verfügbaren Geräte und aktivieren Sie diesen, indem Sie auf den Button Anpassen klicken.
An einem grünen Punkt neben dem Eintrag für das Bezahlgerät können Sie erkennen, dass dieses Gerät aktiviert wurde.
4.2 Gerätetyp und COM-Port
Nutzt das ccTalk-Gerät den CP210x Treiber, aktivieren Sie bitte die entsprechende Option. Bei Nutzung des CP210x Treibers steht die automatische Suche nicht zur Auswahl.

Falls gewünscht, können Sie das ccTalk-Gerät automatisch suchen lassen. Bei der Verwendung von zwei Geräten steht die automatische Suche nur für das zuerst konfigurierte Gerät zur Verfügung.

Sie können den passenden COM-Port auch manuell zuweisen (dies gilt auch für USB-Geräte, da diese einen emulierten COM-Port verwenden). Über den Windows Gerätemanager sind die auf Ihrem Rechner genutzten COM-Port Belegungen einzusehen.
Für die manuelle Suche wählen Sie den passenden Gerätetyp (Münzer oder Geldscheinleser) aus der Drop-Down Box.

Klicken Sie auf die Test- (bei manueller Suche) bzw. Suchen- (bei automatischer Suche) Schaltfläche. Das Gerät sollte automatisch erkannt werden, wenn es richtig angeschlossen ist.

Die Option 'Kein Echo' wird passend zum erkannten Gerät gesetzt und muss in der Regel nicht manuell editiert werden.

Sofern vom Gerät unterstützt, ist die Einstellung für den Zwischenkasse-Modus aktivierbar. Ist der Gerätetyp ein Münzprüfer, stehen für die Zwischenkasse weiterführende Konigurationsoptionen zur Verfügung. Besonders zu beachten ist in diesem Fall, dass die Zwischenkasse die ccTalk Adresse 80 oder eine Adresse zwischen 83 und 90 nutzen muss. Implementiert und getestet wurde dies mit dem V-Escrow Modell von Azkoyen und dem ECSP 4508 Modell von www.shanghai-elan.cn.
4.3 Konfiguration der unterstützten Münzen und Geldscheine
In der XML-Datei "ccTalk.xml" (im Ordner ..\SiteKiosk\SiteCash) sind einige gängige Belegungen für verschiedene ccTalk-Geräte hinterlegt. Diese werden in dem Dropdown-Feld der Konfigurationsauswahl angeboten. Alternativ können Sie die Belegung aber auch selbst festlegen bzw. die bestehenden Belegungen editieren.

Aktivieren Sie bitte mit Hilfe der Checkboxen die Kanäle und damit auch die Geldeinheiten, die Sie innerhalb von SiteKiosk erlauben möchten. Als Beschreibung geben Sie ggf. den anzuzeigenden Geldbetrag an, z.B. 1 Euro. Diese Angabe erscheint hinterher im Benutzerdialog, sofern in der XML Datei keine entsprechende Grafik für die Geldeinheit angegeben wurde.

In dem Feld Geldwert können Sie die Geldeinheiten angeben, die SiteKiosk dem Kunden wirklich gutschreibt. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie mehrere Währungen akzeptieren möchten, da nur eine Hauptwährung angezeigt werden kann.
Z.B.: Hauptwährung ist Schweizer Franken, aber Euro Münzen sollen auch angenommen werden, deren Geldwert dann entsprechend umgerechnet werden muss.
Ist das Gerät ein Hopper und dieser unterstützt mehr als einen Münztyp, müssen die Münzdurchmesser angegeben werden.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Bei Verwendung eines zweiten Gerätes wechseln Sie bitte auf die zweite Konfigurationsseite und wiederholen Sie die Schritte 4.2 und 4.3.

Siehe auch

Dialogfenster zur Bezahlsimulation (zum Testen)
Münzprüfer WH EMP800 und 850/Geldwechsler GW200/Zwischenkasse E104
Kreditkarten
Surfzeit-Begrenzer

Nach oben